**Príloha č. 6.7.1 Modely hospodárenia pre CHA Čachtické Karpaty**

|  |
| --- |
| LHC: STARÁ TURÁ |
| LC: STARÁ TURÁ |
| Platnosť PSoL: 2012-2021 |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia** | |
| | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **101** | **28** | **3,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | M | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DP 30-60, DB 15-35, CR 5-30, cl 10-25, ol 10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DP,DB,CR 50-80, cl 10-30, ol 10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 455 B, 489 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **101** | **83** | **4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 100 |  | 99 | 15 | 15 | M | JK 100 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DP 30-60, DB 15-35, CR 5-30, cl 10-25, ol 10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | BC 140 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DP,DB,CR 50-80, cl 10-30, ol 10-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 488 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **01** | **191** | **30** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | 2 | BO 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DP 20-45, DB 15-30, CR 15-30, hb 1-15, cl 5-15, ol 10-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | DB 250 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DP,DB,CR 50-85, hb 1-15, cl 5-20 ol 10-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | CL 230 | JV | | JPRL: | 433, 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **201** | **28** | **2,3,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | 2 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 20-45, DP 5-30, CR 5-30, hb 1-15, bk 1-10, cl 10-25, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,DP,CR 50-80, hb 5-15, bk 1-10, cl 10-25, ol 5-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 436 C, 436 D, 438 A, 438 B, 497 A\_01, 498\_01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **201** | **30** | **2,3,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | 2 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 20-45, DP 5-30, CR 5-30, hb 1-15, bk 1-10, cl 10-25, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M | DB 250 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,DP,CR 40-75, hb 5-15, bk 1-10, cl 15-30, ol 5-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | CL 230 | JV | | JPRL: | 436 A, 452, 497 A\_02, 498\_02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **21** | **202** | **30** | **3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 50 | 7 | 7 | 3 | BO 130 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-75, CR 10-25, hb 5-15, bk 5-15, cl 5-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | DB 150 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 50-85, hb 5-15, bk 5-15, cl 5-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | CL 120 | JV | | JPRL: | 487 A, 497 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **21** | **202** | **32** | **3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 150 |  | 50 | 7 | 7 | 3 | DB 150 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-75, CR 10-25, hb 5-15, bk 5-15, cl 5-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 60-95, hb 1-15, bk 1-15, cl 1-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 479 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **21** | **202** | **56** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **0,1** |  | 120 |  | 50 | 7 | 7 | 3 | HB 110 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-75, CR 10-25, hb 5-15, bk 5-15, cl 5-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | DB 140 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,HB 50-95, cr 1-15, bk 1-15, cl 1-25, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 466 B, 466 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **25** | **208** | **30** | **2,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 140 |  | 50 | 7 | 7 | 2 | BO 130 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-80, BK 10-25, hb 10-20, cr 0-15, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | DB 150 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB 40-70, BK 5-25, hb 10-20, cr 0-15, cl 5-15, ol 5-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 426 B, 436 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **25** | **208** | **31** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1** |  | 150 |  | 50 | 7 | 7 | 2 | DB 150 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-80, BK 10-25, hb 10-20, cr 0-15, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB 60-95, BK 1-25, hb 1-20, cr 0-15, cl 1-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 426 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **Np** |  |  |  |  | **25** | **208** | **78** | **2,3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 100 |  | 50 | 7 | 7 | 2 | AG 100 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 50-80, BK 10-25, hb 10-20, cr 0-15, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB 40-60, BK 5-25, hb 10-20, cr 0-15, cl 5-15, ol 5-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 485, 487 B\_10, 487 B\_20, 487 C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **30** | **2,3,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 140 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | DB 250 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 55-85, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-20, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | CL 230 | JV | | JPRL: | 422, 430, 431 A, 432, 434, 488 C, 489 A, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **31** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 250 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 60-90, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 427 B, 464 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **32** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 220 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 220 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |  | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 60-90, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 480 A, 481, 482, 483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **34** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **1** |  | 250 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | BK 230 | SV | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 45-75, BK 15-35, hb 5-15, cl 5-15, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 464 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **37** | **2,3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 250 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | BC 140 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 55-85, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-20, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | SC 140 | JV | | JPRL: | 423, 425, 484 A, 484 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **38** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 250 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | HB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 45-75, HB 15-40, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 424, 463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **39** | **2,3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1,2** |  | 220 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 220 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | HB 210 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 45-75, HB 15-35, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 429, 431 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **56** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **1** |  | 230 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | HB 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | DB 250 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,HB 60-90, cr 1-15, bk 5-15, cl 5-15, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **83** | **3,4** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1** |  | 100 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | JK 100 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | DB 250 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 50-80, hb 5-15, bk 1-10, cl 15-25, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 488 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **292** | **94** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 230 |  | 99 | 10 | 10 | 2 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 45-65, CR 15-30, hb 5-15, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | BK 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,BK,HB 60-95, cr 1-15, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | HB 230 | JV | | JPRL: | 461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **296** | **38** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 250 |  | 99 | 10 | 10 | 3 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | DB 35-65, CL 15-35, bk 5-25, hb 1-20, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V | HB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB 50-85, HB 10-40, bk 1-10, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 427 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **301** | **28** | **3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | 3 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-80, DB 15-40, hb 1-15, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-70, DB 20-40, hb 1-15, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 456 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **301** | **30** | **3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 15 | 15 | 3 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-80, DB 15-40, hb 1-15, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | BK 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-70, DB 20-40, hb 1-15, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 230 | JV | | JPRL: | 453, 454, 456 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **a** |  |  | **01** | **301** | **94** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 230 |  | 99 | 15 | 15 | 3 | BK 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-80, DB 15-40, hb 1-15, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,BK,HB 70-95, cl 1-15, ol 1-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | HB 230 | JV | | JPRL: | 451 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **H** | **V** |  |  |  |  | **35** | **311** | **30** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **1** |  | 120 |  | 50 | 7 | 7 | 2 | BO 120 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 45-70, DB 20-40, hb 1-15, cl 1-15, ol 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | BK 130 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-70, DB 20-40, hb 1-15, cl 1-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 140 | JV | | JPRL: | 466 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **28** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-60, DB 15-40, hb 1-20, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | JPRL: | 451 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **30** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 140 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BC 140 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | BK 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-60, DB 15-40, hb 1-20, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 230 | JV | | JPRL: | 437, 455 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **38** | **2** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **2** |  | 250 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | DB 250 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | HB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,CR 45-70, HB 15-40, bk 10-30, cl 5-15, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 428 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Obl** | **Podbl** | **Č.** | **Kl** | **Tl** | **So** | **Pk** | **Po** | **It** | **Zhslt** | **Hslt** | **Hspt** | **Sop** | **Zr** | **Dchu** | **Pho** | **Speci** | **Zop** | **Ot** | **Model** | **Rd** | **Zrd** | **Od** | **Dz** | **Dn** | **Cv** | **RVDr** | **Fh** | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **66** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **2** |  | 230 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BK 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 40-60, DB 20-40, hb 5-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 459 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **71** | **2,3** |  | **SKUEV** | **b** |  |  | **1** |  | 230 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BK 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | BO 140 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 50-80, DB 10-30, hb 5-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | SM 70 | JV | | JPRL: | 450, 457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **94** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **1,2** |  | 230 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BK 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | DB 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | DB,BK,HB 70-95, cl 1-20, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | HB 230 | JV | | JPRL: | 458, 460 A, 460 B, 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **13** |  |  | **O** | **V** |  | **d** |  |  | **04** | **392** | **97** | **2** |  | **SKUEV** |  |  |  | **1** |  | 230 |  | 99 | 7 | 7 | 3 | BK 230 | UV | | Cieľové drev. zloženie: | | | | | BK 50-70, DB 20-40, hb 10-20, cl 1-10, ol 1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | CL 230 | SU | | Obnovné drev. zloženie: | | | | | BK 50-85, CL 10-30, db 10-20 hb 5-15, , ol 1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | JV | | JPRL: | 459 B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |

**Legenda**

|  |  |
| --- | --- |
| Obl - lesná oblasť | Dchu - druh chráneného územia |
| Podbl - lesná podoblasť | Pho - pásmo hygienickej ochrany |
| Č. - časť lesnej podoblasti | Speci - špecifikum |
| Kl - kategória lesa | Zop - zóna ochrany prírody |
| Tl - tvar lesa | Ot - ochranársky typ |
| So - spôsob obhospodarovania | Model - číslo modelu rámcového plánovania |
| Pk - písmeno kategórie | Rd - rubná doba |
| Po - pásmo ohrozenia | Zrd - zmena rubnej doby |
| It - imisný typ | Od - obnovná doba |
| Zhslt - združený hospodársky súbor lesných typov | Dz - doba zabezpečenia |
| Hslt - hospodársky súbor lesných typov | Dn - doba návratu |
| Hspt - hospodársky súbor porastových typov | Cv - cieľová výstavba |
| Sop - stupeň ochrany prírody | RVDr - rubný vek dreviny |
| Zr - zóna rekreácia | Fh - forma hospodárskeho spôsobu |