Príloha č. 7.11 | Výpis z LHP

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | A |  |  | 2,18 | 50 | 0,7 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 95% |  |  |  |  |  |
DB | 5% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, SV časť preriedla, v strede medzera po kalamite, poškodená imelom a snehom. Vtr.: os, br, jl. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka okrem strednej a SV časti - 50 % plochy (bo 8 % hmoty). DC: bo 95, db 5.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | B |  |  | 1,85 | 30 | 0,9 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná žrďkovina a žrďovina, pravidelne zakmenená, v JZ časti podmáčaná medzera po kalamite. Poškodená snehom. Po prerezávke. Vtr.: br, db, jl. Exp.: rovina
Predpis | Prerezávka v 1/2 decénia okrem podmáčanej časti - 80 % plochy. Prebierka koncom decénia - 80 % plochy (16 % hmoty).

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | C |  |  | 3,67 | 11 | 0,6 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Mladina do 5 m vysoká, na podmáčaných J a Z častiach neujatá, medzernatá. Na ostatnej ploche pravidelne zakmenená. Vtr.: br, jl. Exp.: rovina
Predpis | Prerezávka okrem podmáčaných častí - 60 % plochy.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | D |  |  | 2,98 | 20 | 1,0 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná žrďkovina, okrajmi redšia, SZ časť zamokrená s jl a br. Po prerezávke. Exp.: rovina
Predpis | Prerezávka.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | E |  |  | 3,76 | 35 | 0,9 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná žrďovina s množstvom podúrovňového materiálu, poškodená snehom. Po prerezávke. Vtr.: br. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka v 2. 1/2 decénia (13 % hmoty).

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | F |  |  | 4,48 | 75 | 0,8 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove a výškove diferencovaná stredná kmeňovina, medzernatá, prevažne v J 1/2 po zmladení db a bo, poškodená imelom a snehom. Vtr.: br. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | G |  |  | 0,40 | 50 | 0,8 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná tenká kmeňovina, nepravidelne zakmenená, poškodená imelom a snehom. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka (3 % hmoty).

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | H |  |  | 2,36 | 40 | 0,9 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 90% | JL | 5% |  |  |  |
BR | 5% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná žrďovina a tenká kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, v S časti medzera, poškodená snehom, zmladenie db. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka - 90 % plochy (bo 11 % hmoty). DC: bo 90, jl, br 5.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
258 | I |  |  | 2,47 | 70 | 0,8 | 192 | 32 | OL
Dreviny: |
BO | 15% | DB | 35% |  |  |  |
BR | 30% | JL | 20% |  |  |  |
Popis | Všestranne diferencovaná tenká kmeňovina, jednotlivo a hlúčkovite zmiešaná, medzernatá, prelámaná, JZ časť zamokrená s jl v trsoch, v strede br, v podúrovni miestami krušina. Vtr.: hb. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | A | 1 |  | 3,70 | 115 | 0,8 | 192 | 28 | OL
Dreviny: |
BO | 91% |  |  |  |  |  |
JL | 9% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 1: Stredná až veľmi hrubá kmeňovina, z 2 častí, nerovnomerne zakmenená s medzerami, v podraste kroviny a bo s br. V strede V skupiny skupinka mladších bo, jl, br a jb. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | A | 2 |  | 3,03 | 12 | 0,9 | 192 | 28 | OL
Dreviny: |
BO | 60% | JL | 35% |  |  |  |
BR | 5% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 2: Mladina s húštinou, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, v strede vyššia, na SZ rohu podmáčaná a redšia. Na S prevažne jl. Vtr.: jb. Exp.: rovina
Predpis | Na J 2/3 prerezávka. DC: bo 65, jl 35.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | B |  |  | 2,85 | 110 | 1,0 | 192 | 28 | OL
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, nepravidelne zakmenená, zmladenie bo a br do 3 m, poškodená imelom a snehom, chradnúca, vysýchajúca. Vtr.: db, jl. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | C |  |  | 0,48 | 50 | 0,8 | 192 | 37 | OL
Dreviny: |
AG | 15% | DB | 45% |  |  |  |
BO | 40% |  |  |  |  |  |
Popis | Všestranne diferencovaná tenká a stredná kmeňovina, jednotlivo zmiešaná, voľne zapojená, SV okrajom preriedla, zamokrená, vysýchajúca, zmladenie db. Vtr.: br, jl. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | D |  |  | 1,23 | 7 | 0,9 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 90% |  |  |  |  |  |
JL | 10% |  |  |  |  |  |
Popis | Mladina na ploche po ťažbe z r. 1997, v J zamokrenej časti jl v hlúčkoch. Vtr.: br, db, lp. Exp.: rovina
Predpis | Prerezávka. DC: bo 90, jl 10.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | E |  |  | 2,85 | 0 | 0,0 | 192 | 79 | OL
Dreviny: |
~HO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Holina po ťažbe z r. 2005, na zamokrenej pôde. Exp.: rovina
Predpis | Zalesniť, chrániť pred zverou a burinou. OC: jl 100.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | F |  |  | 1,16 | 11 | 1,0 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Mladina do 6 m vysoká, okrajmi a v S časti nižšia, lúpaná zverou. Exp.: JV Sklon: 10 %
Predpis | Prerezávka.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
259 | G |  |  | 4,87 | 80 | 0,8 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Hrúbkove diferencovaná stredná kmeňovina, nepravidelne zakmenená, v medzerách zmladenie bo a db, poškodená imelom a snehom. Vtr.: br. Exp.: zvlnená rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | A |  |  | 1,12 | 2 | 0,9 | 122 | 79 | LOU
Dreviny: |
JL | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Založená a odrastená kultúra na ploche po ťažbe z r. 2001. Zamokrená, v minulosti neúspešne zalesňovaná bo. PD jl - 42551. Exp.: rovina
Predpis | Chrániť pred zverou a burinou.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | B |  |  | 3,30 | 80 | 0,9 | 192 | 79 | OL
Dreviny: |
BO | 33% | JL | 40% |  |  |  |
BR | 27% |  |  |  |  |  |
Popis | Tenká a stredná kmeňovina, nerovnomerne zakmenená, jednotlivo a skupinkovite zmiešaná. Jl najmä na V okraji. S 1/3 nižšia. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | C |  |  | 0,79 | 3 | 0,9 | 122 | 79 | LOU
Dreviny: |
BO | 15% |  |  |  |  |  |
JL | 85% |  |  |  |  |  |
Popis | Založená a odrastená kultúra na ploche po ťažbe z r. 2002. Bo najmä na V okraji. PD jl - 42551, bo - 05571. Exp.: rovina
Predpis | Chrániť pred zverou a burinou.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
260 | D |  |  | 11,51 | 12 | 1,0 | 121 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 0% | JL | 5% |  |  |  |
DB | 0% |  |  |  |  |  |
Popis | Mladina, na Z 1/3 nižšia, J a JV okrajom zamokrená s jl a redšia. V Z cípe výstavky 160 r. db a 100 r. bo. Exp.: zvlnená rovina Sklon: do 5 %
Predpis | Okrem redšieho JV okraja prerezávka 2 x. DC: bo 95, jl 5.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | A |  |  | 1,39 | 90 | 0,7 | 192 | 30 | OL
Dreviny: |
BO | 77% | JL | 4% |  |  |  |
BR | 19% |  |  |  |  |  |
Popis | Všestranne diferencovaná tenká až hrubá kmeňovina, jednotlivo až skupinovite zmiešaná, s vysokou trávou, na J okraji redšia, br chradnúca. Zásoba zisťovaná relaskopovaním. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | B |  |  | 5,12 | 70 | 0,8 | 192 | 30 | OL
Dreviny: |
BO | 85% | JL | 5% |  |  |  |
BR | 10% |  |  |  |  |  |
Popis | Tenká a stredná kmeňovina, dobrého vzrastu, s jednotlivo a hlúčkovite primiešanou jl, br, hlavne v redšom Z okraji. Exp.: rovina
Predpis | Bez zásahu.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | C |  |  | 1,13 | 30 | 1,0 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Výškove a hrúbkove diferencovaná, prevažne žrďkovina, miestami s redšími skupinkami po snehovej kalamite. Exp.: rovina
Predpis | Prerezávka.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | D | 1 |  | 10,24 | 70 | 0,9 | 192 | 28 | OL
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 1: Prevažne tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, v SZ okraji redšia, poškodená imelom. Vtr.: br. Exp.: zvlnená rovina Sklon: do 10 %
Predpis | Prebierka (4 % hmoty).

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | D | 2 |  | 2,75 | 50 | 0,9 | 192 | 28 | OL
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 2: Prevažne tenká kmeňovina, dobrého vzrastu, nerovnomerne zakmenená, pri S okraji v strede medzernatý pruh so staršími bo a jl, v Z cípe redšia. Vtr.: ag, JZ okrajom jl. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka (6 % hmoty).

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | E | 1 |  | 1,90 | 13 | 0,9 | 121 | 30 | LOU
Dreviny: |
BO | 80% |  |  |  |  |  |
BR | 20% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 1: Mladina a žrďkovina, od 2 do 7 m vysoká, medzernatá, zavetvená, s jednotlivo a hlúčkovite primiešanou br, miestami podmáčaná, bo poškodená zverou. Po prerezávke. Exp.: rovina
Predpis | V 2. 1/2 decénia prerezávka. DC: bo 90, br 10.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
261 | E | 2 |  | 0,68 | 4 | 1,0 | 121 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 90% |  |  |  |  |  |
JL | 10% |  |  |  |  |  |
Popis | Skupina 2: Kultúra a odrastená kultúra na ploche po ťažbe z r. 2001, vylepšovaná, s jednotlivo a hlúčkovite primiešanou jl z náletu. Vtr.: br. PD bo - 05571, jl - 42551. Exp.: rovina
Predpis | Chrániť pred zverou a burinou.

LC: Riadok | LHC: Riadok | Stav z roku: 2005

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
262 | A |  |  | 2,15 | 65 | 0,9 | 112 | 28 | LOU
Dreviny: |
BO | 100% |  |  |  |  |  |
DB | 0% |  |  |  |  |  |
Popis | Výškove a hrúbkove diferencovaná tenká a stredná kmeňovina, nerovnomerne zakmenená, pomerne dobrého vzrastu, vo V okraji výstavok db do 150 rokov. V JZ cípe hlúčik 50 r. žrďoviny. Vtr.: br. Exp.: rovina
Predpis | Prebierka (5 % hmoty).

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
274 | A |  |  | 1,51 | 115 | 0,8 | 121 | 28 | H
Lesný typ: | 0001 | 100%
| Dreviny: | BO | 91% |  |
PD | 9% |  |
Popis | raždie, černičie, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., zakm. nerovnom.,
Predpis | Veľ. clonný rub, 2 zás. v des., obn. zast. DL 70%, BO 30%

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
274 | D |  |  | 3,37 | 50 | 0,7 | 121 | 79 | H
Lesný typ: | 0001 | 100%
1303 | 0%
| Dreviny: | BO | 5% |  |
JL | 90% |  |
PD | 5% |  |
Popis | miestami zamokrená, burina, raždie, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
277 | B |  |  | 1,90 | 80 | 0,8 | 121 | 79 | H
Lesný typ: | 0001 | 50%
1115 | 50%
| Dreviny: | BO | 10% |  |
DB | 10% |  |
JL | 80% |  |
Popis | miestami zamokrená, burina, tráva, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., sucháre,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
278 | A |  |  | 3,89 | 110 | 0,9 | 192 | 30 | O
Lesný typ: | 0011 | 50%
0002 | 50%
| Dreviny: | BO | 85% |  |
DB | 5% |  |
JL | 5% |  |
PD | 5% |  |
Popis | viaty piesok, tráva, miestami kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JL podrast,
Predpis | Účelový výber, zalesniť JL 80%, BR 20%

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
278 | B |  |  | 2,05 | 70 | 0,8 | 192 | 79 | O
Lesný typ: | 0011 | 70%
0002 | 30%
| Dreviny: | DB | 5% |  |
JL | 90% |  |
PD | 5% |  |
Popis | viaty piesok, tráva, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zápoj uvoľnený,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
278 | C |  |  | 5,00 | 60 | 0,8 | 192 | 79 | O
Lesný typ: | 0002 | 80%
0011 | 20%
| Dreviny: | BO | 5% |  |
JL | 90% |  |
PD | 5% |  |
Popis | miestami zamokrená, burina, černičie, kroviny, rôznov., BO zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zápoj uvoľnený,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
278 | D |  |  | 3,74 | 40 | 0,9 | 192 | 74 | O
Lesný typ: | 0002 | 60%
0011 | 40%
| Dreviny: | JL | 30% |  |
PD | 70% |  |
Popis | miestami zamokrená, tráva, raždie, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., zápoj uvoľnený,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
278 | E |  |  | 1,81 | 110 | 0,8 | 192 | 28 | O
Lesný typ: | 0002 | 70%
0011 | 30%
| Dreviny: | BO | 95% |  |
PD | 5% |  |
Popis | miestami zamokrená, tráva, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., zakm. nerovnom.,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
279 | A |  |  | 4,55 | 70 | 0,8 | 192 | 79 | O
Lesný typ: | 0002 | 70%
0001 | 20%
1302 | 10%
| Dreviny: | JL | 100% |  |
Popis | viaty piesok, miestami zamokrená, tráva, miestami kroviny, rôznov., zakm. nerovnom., zápoj uvoľnený,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
279 | B |  |  | 0,61 | 20 | 0,5 | 192 | 30 | O
Lesný typ: | 0002 | 100%
| Dreviny: | BO | 50% |  |
PD | 50% |  |
Popis | viaty piesok, miestami zamokrená, miestami tráva, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., zápoj uvoľnený, zakm. nerovnom., medzery,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
280 | A | 1 |  | 3,14 | 115 | 0,7 | 113 | 28 | H
Lesný typ: | 1302 | 60%
1115 | 30%
0003 | 10%
| Dreviny: | BO | 95% |  |
JL | 5% |  |
Popis | viaty piesok, tráva, černičie, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom.,
Predpis | Veľ. clon. rub, 2 zásahy v des., obn. zast.: BO 30%, DB 30%, JL 40%

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
280 | A | 2 |  | 2,36 | 25 | 0,6 | 113 | 31 | H
Lesný typ: | 1302 | 60%
1115 | 30%
0003 | 10%
| Dreviny: | DB | 100% |  |
Popis | viaty piesok, tráva, riedina, košatÚ, JL podrast,
Predpis | Bez zásahu

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
280 | A | 3 |  | 0,90 | 4 | 0,8 | 113 | 28 | H
Lesný typ: | 1302 | 100%
| Dreviny: | BO | 100% |  |
Popis | viaty piesok, miestami tráva, burina, zo sadby,
Predpis | Prerezávka

LC: KOSTOLIŠTE | LHC: KOSTOLIŠTE | Stav z roku: 2007

Dielec | Č.p. | P.s. | Etáž | Výmera (ha) | Vek | Zakmenenie | HSLT | PT | KL
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
281 | A |  |  | 7,24 | 70 | 0,8 | 192 | 79 | O
Lesný typ: | 0002 | 70%
0011 | 20%
0003 | 10%
| Dreviny: | BO | 20% |  |
DB | 15% |  |
JL | 55% |  |
PD | 10% |  |
Popis | miestami zamokrená, tráva, kroviny, rôznov., zmieš. jednotl. až skup., nerovnom. vysp., zakm. nerovnom., JL zmladenie,
Predpis | Bez zásahu