**Príloha č. 1 PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY – minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa**

Uvádzané rozmery jednotlivých položiek sú predpokladané, vychádzajú z rozmerov jednotlivých miestností a spôsobu spracovania, pripúšťa sa 5% odchýlka od uvedených rozmerov. Výsledné rozmery vstavaných výrobkov budú spresnené na základe obhliadky úspešného uchádzača na mieste.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poradové číslo | Názov položky | Rozmer (mm) | Množstvo celkom | M.j. | Popis produktu |
| šírka | hĺbka | výška |
| **Miesto dodania: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, informačné stredisko Banská Bystrica, Horná Strieborná 22, Banská Bystrica** | Jednotková cena | Cena bez DPH | 20 % DPH | Cena s DPH |
| 1 | Knižnica vysoká | 1 200 | 350 | 1 945 | 3 | ks | Materiál calvados, 8 políc  |  |  |  |  |
| 2 | Sklá do knižnice |  |  |  | 6 | ks | Uzamykateľné dvierka do knižnice |  |  |  |  |
| 3 | Konferenčná stolička |  |  |  | 10 | ks | Stohovateľná čalúnená stolička (sedadlo, operadlo čalúnené), konštrukcia z oceľových trubiek, nosnosť 100 kg, farba oranžovo - čierna |  |  |  |  |
| 4 | Plastový stolík s podpierkou rúk |  |  |  | 10 | ks | Umiestnenie na pravú stranu stoličky, vybavený systémom rýchleho sklopenia, farba čierna |  |  |  |  |
| 5 | Konferenčná stolička s podpierkami rúk  |  |  |  | 10 | ks | Stohovateľná čalúnená stolička s podpierkami rúk (sedadlo, operadlo čalúnené),konštrukcia z oceľových trubiek, nosnosť 100 kg, farba oranžovo - čierna |  |  |  |  |
| 6 | Rečnícky pult |  |  |  | 2 | ks | Použiteľný aj ako projekčný stolík s 2 policami, horná polica nastaviteľná, kovová konštrukcia stolíka, 4 kolieska, z toho 2 s brzdou  |  |  |  |  |
| 7 | Rokovacie kreslo |  |  |  | 8 | ks | Celočalúnené, poťah koženka, operadlo |  |  |  |  |
| 8 | Kancelárska stolička |  |  |  | 5 | ks | Fitness stolička s pohyblivým orto-sedadlom vybaveným klbom body-balance-tec, vysoké ergonomické operadlo plynule výškovo nastaviteľné, čalúnená, výškovo nastaviteľné podpierky rúk, plynulé nastavenie výšky stoličky, samobrzdiace kolieska na mäkké podlahy, odolnosť poťahovej látky voči predratiu, nosnosť 110 kg, farba čierna |  |  |  |  |
| 9 | Kancelárska stolička  |  |  |  | 4 | ks |  Čalúnená fitnes stolička s balancujúcou sedaciou plochou, horizontálny kmitavý efekt, nastavenie výšky sedadla, nosnosť 100 kg, farba čierna |  |  |  |  |
| 10 | Stôl písací ľavý | 1 600 | 900 | 760 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, stolová doska a podnože z laminovanej drevotriesky, hrany vybavené ABS hranou, výška stola s rektifikáciou |  |  |  |  |
| 11 | Stôl písací pravý | 1 600 | 900 | 760 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, stolová doska a podnože z laminovanej drevotriesky, hrany vybavené ABS hranou, výška stola s rektifikáciou |  |  |  |  |
| 12 | Zakončovací prvok ku stolom | 1 200 | 600 | 760 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, stolová doska a podnože z laminovanej drevotriesky, hrany vybavené ABS hranou, výška stola s rektifikáciou |  |  |  |  |
| 13 | Noha tubusová | 60 |  | 710 | 2 | ks |  |  |  |  |  |
| 14 | Kontajner stolový | 400 | 600 | 760 | 2 | ks | Materiál tmavý orech, 4-zásuvkový, horná zásuvka uzamykateľná |  |  |  |  |
| 15 | Skriňa s triediacimi policami | 800 | 400 | 1 821 | 1 | ks | 1 cm, materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm |  |  |  |  |
| 16 | Skriňa dvojdverová kombinovaná  | 800 | 400 | 1 821 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou  |  |  |  |  |
| 17 | Skriňa jednodverová policová ľavá | 400 | 400 | 1 821 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou |  |  |  |  |
| 18 | Skriňa kombinovaná | 800 | 400 | 1 821 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou |  |  |  |  |
| 19 | Skriňa dvojdverová policová | 800 | 400 | 1 110 | 1 | ks | Materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou |  |  |  |  |
| 20 | Skriňa s triediacimi policami | 800 | 400 | 1 110 | 1 | ks | 7 cm, materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm |  |  |  |  |
| 21 | Skriňa policová pravá | 400 | 400 | 1 110 | 1 | ks | 7 cm, materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou |  |  |  |  |
| 22 | Skriňa policová otvorená | 400 | 400 | 1 110 | 1 | ks | 7 cm, materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou |  |  |  |  |
| 23 | Konferenčný stolík |  |  |  | 2 | ks | Materiál drevo, okrúhly, priemer 600 mm, dvojpolicový, farba čiernohnedý |  |  |  |  |
| 24 | Rozťahovacie kreslo |  |  |  | 1 | ks | Celočalúnené, látkový poťah, odolnosť poťahovej látky voči predratiu, rozťahovacie |  |  |  |  |
| 25 | Skriňa s triediacimi policami | 800 | 400 | 1 821 | 1 | ks | 1 cm, materiál hruška, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm |  |  |  |  |
| 26 | Skriňa s triediacimi policami kombinovaná | 800 | 400 | 1 821 | 1 | ks | 1 cm, materiál hruška, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, ½ police, ½ s dvierkami |  |  |  |  |
| 27 | Rokovací stôl | 1 620 | 820 | 735 | 2 | ks | Materiál čerešňa, stolová doska z laminovanej drevotriesky s hrúbkou 18 mm, ABS hrana 2 mm, rám stola kovová konštrukcia, nohy vyrobené z profilu 50x50 mm |  |  |  |  |
| 28 | Skriňa dvojdverová policová | 800 | 400 | 1 110 | 9 | ks | Materiál tmavý orech, dno, police s hranou 22 mm z drevotriesky, boky, triediace niky s hranou 16 mm z drevotriesky, zadná časť zo sololaku s hrúbkou 3 mm, ABS hrany predná 2 mm, ostatné diely 3 mm, police prestaviteľné každých 32 mm, skrinové prvky a regály sú vybavené rektifikáciou, 2/3 dvere, 1/3 polica |  |  |  |  |
| 29 | Konferenčná stolička s podpierkami rúk |  |  |  | 10 | ks | Stohovateľná čalúnená stolička s podpierkami rúk (sedadlo, operadlo čalúnené), konštrukcia z oceľových trubiek, nosnosť 130 kg, farba sivá |  |  |  |  |
| 30 | Exteriérová sedacia súprava  |  |  |  | 1 | ks | Materiál ratan, pevná kovová konštrukcia, 2 kreslá, 1 dvojsedačka, stolík,  |  |  |  |  |
| 31 | Kreslá |  |  |  | 4 | ks | Materiál ratan, pevná kovová konštrukcia |  |  |  |  |
| 32 | Stôl malý |  |  |  | 1 | ks | Materiál ratan, pevná kovová konštrukcia |  |  |  |  |
| 33 | Uložný box |  |  |  | 1 | ks | Materiál ratan, pevná kovová konštrukcia, uzamykateľný úložný box s kapacitou 400 L, použiteľný aj ako sedačka |  |  |  |  |
| **Miesto dodania: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, informačné stredisko Zvolen – CHKO Poľana** |
| 1 | Skladací konferenčný stolík | 1 400 | 700 | 725 | 4 | ks | Materiál čerešňa, stolová doska s laminovaným povrchom, hrúbka dosky 25 mm, ABS hrany 2 mm, konštrukcia stola s pochromovaných oceľových trubiek , stohovateľný |  |  |  |  |
| 2 | Žiacka stolička s čalúneným sedákom |  |  |  | 25 | ks | Plastový ergonomický sedák čalúnený, pérová konštrukcia, stohovateľná, veľkosť stoličiek č.7, farby: 6 ks zelená, 6 ks červená, 6 ks modrá, 6 ks oranžová, 1 ks čierna |  |  |  |  |
| 3 | Vešiak |  |  | 1 700 |  5 | ks | Oceľový vešiakový stojan s háčikmi na kabáty a klobúky |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

V Banskej Bystrici, 08.10.2013