**Príloha č. 1 – Podrobný popis predmetu zákazky**

 **– minimálne technické požiadavky verejného obstarávateľa**

Uvádzané rozmery jednotlivých položiek sú predpokladané, vychádzajú z rozmerov miestnosti, pripúšťa sa odchýlka 5% od uvedených rozmerov. Výsledné rozmery budú spresnené na základe obhliadky úspešného uchádzača priamo na mieste.

Por. číslo Názov položky Rozmer Jednotková cena Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH

**1.** **Úprava povrchov**

 Vnútorná omietka stropná štuková 20,40 m2

 Zaplnenie rýh v stenách maľbou 0,95 m2

 Omietka vnútorná okná, dvere štuková 2,68 m2

 Montáž interiérových profilov sádrových 15,60 m2

 Montáž interiérových profilov okenných 4,40 m2

 Vnútorná omietka stien štuková 40,93 m2

 Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou 5,00 m2

 Demontáž gumových soklíkov 15,60 m

**2. Čistiace a konštrukčné práce**

Zametania odpadu 40,00 m2

Vysekanie rýh v tehelnom murive 5,00 m

 Vysekanie rýh v strope 3,00 m

 Nakladanie a nosenie sute 0,08 t

 Odvoz sute, dovoz materiálu 120,00 km

3. Maľovanie

 Odstránenie malieb oškrabaním 61,33 m2

 Penetrácia stien 61,33 m2

 Maľby Primalex dvojnásobné 48,07 m2

 Maľby Ekofix vnútorný 1,00 kpl

 Maľby dvojnásobné stropné 13,26 m2

4. Elektromontáže

 Odviečkovanie, zaviečkovanie škatúl 5 ks

 Preskúšanie hl. vedenia, označenie 4 ks

 Sfázovanie žil. Kábla 12 ks

 Kábel Cu jadro 750V CYKY 3C Ax1,5 5,00 m

 Kábel Cu jadro 750V CYKY 3C x2,5 15,00 m

 Kábel sieťový 20,00 ks

 Škatuľa KO 68 pod omietku na závit 5 ks

 Rúrka PVC 16 mm 8,50 m

 Kábel FTP 10x2x0,5 10,00 m

 Kábel FPT 50x2x0,5 5,10 m

 Kábel CYKY do 2,5 do 4 žíl 19,00 m

 Montáž zásuviek, ventilátorov, svietidiel 10 ks

 Materiál – zásuvky, vypínače, bodové svietidlá 1,00 kpl

V Banskej Bystrici, 06.11.2013