**Sčítač návštevníkov na pozorovacej veži bez rozlíšenia smeru – 3 ks**

- zariadenie je určené do vonkajšieho prostredia, bude zabudované do drevených prvkov pozorovacej veže;

- sčítanie osôb bez rozlíšenia smeru pasívnym meraním infračerveného poľa;

- dosah najmenej 1 meter;

- interval sčítania 1 hodina;

- kapacita internej pamäte min. 1,5 roka;

- prevádzka na batérie (bez prívodu elektrickej energie), kapacita batérie najmenej 2 roky;

- odolnosť voči vonkajším vplyvom IP68;

- ovládanie sčítača a manuálne sťahovanie nameraných údajov prostredníctvom bluetooth bez potreby snímania krytu sčítača;

- automatický prenos nameraných údajov prostredníctvom siete GSM raz za 24 hodín;

- emailové upozornenia na neštandardné namerané hodnoty;

- licencia pre software na ovládanie sčítačov na mieste a manuálne sťahovanie dát;

- licencia pre software pre prezeranie dát, ich spracovanie, prezentáciu a export a na základný diaľkový monitoring stavu sčítačov;

- emailová notifikácia neštandardných hodnôt.

- Inštalácia zariadenia je súčasťou dodávky

**Sčítač návštevníkov na náučnom chodníku bez rozlíšenia smeru – 2 ks**

- zariadenie je určené do vonkajšieho prostredia, samostojace mimo existujúcich prvkov náučného chodníka;

- počítanie osôb s rozlíšením smeru pasívnym meraním infračerveného poľa;

- dosah najmenej 4 metre;

- interval sčítania 1 hodina;

- kapacita internej pamäte 1,5 roka;

- sčítač je zabudovaný v stĺpiku a podzemnej schránke;

- prevádzka na batérie (bez prívodu elektrickej energie), kapacita batérie najmenej 2 roky;

- odolnosť voči vonkajším vplyvom IP68;

- ovládanie sčítača a manuálne sťahovanie nameraných údajov prostredníctvom bluetooth bez potreby otvárania schránky/puzdra sčítača;

- automatický prenos nameraných údajov prostredníctvom siete GSM raz za 24 hodín;

- licencia pre software na ovládanie sčítačov na mieste a manuálne sťahovanie dát;

- licencia pre software pre prezeranie dát, ich spracovanie a prezentáciu a export a na základný diaľkový monitoring stavu sčítačov;

- emailová notifikácia neštandardných hodnôt

Inštalácia zariadení a zaškolenie obslužného personálu je súčasťou dodávky (zaškolenie v slovenskom, príp. maďarskom resp. anglickom jazyku).

Miesta inštalácie: Hrhovské rybníky -SK (2 ks), Ornitologický stacionár – SK (2 ks), Szalonna – HU (1ks)